Prohlášení o vlastnostech výrobku – CERTIFIKÁT

Dle naení Evropského parlamentu a Rady o stavebních výrobcích č. 305/2011 z 9.3.2011

1. Identifikační údaje o typu výrobku:

Bezpečnostní cylindrická vložka BKS NUVIUS série 36

1. Typ výrobku

6 kolíková

Profilovaná cylindrická vložka oboustranná

Profilovaná cylindrická vložka jednostranná (půlvložka) Profilovaná cylindrická vložka s otočným knoflíkem

Profilovaná cylindrická vložka s volnoběžní funkci

Profilovaná cylindrická vložka pro uzamykací systémy s hlavním, centrálním a generálním klíčem

Profilovaná cylindrická vložka s oboustrannou přestupovou spojkou (bezpečnostní funkce)

Artiklové označení 3600,3601,3602,3606,3612,3623,3627

1. Výrobcem určený účel používání

Bezpečnostní cylindrická vložka pro otvorové výplně s odolností až RC4 dle DIN EN 1627-1630

1. Výrobce

BKS GmbH, Heiderstrasse 71, D-42549 Velbert, Německo

1. Systém nebo systémy posuzování a kontrolu stálosti a parametrů stavebního výrobku

Systém 2

1. Harmonizovaná norma pro posuzování výrobku

DIN EN 1303:2015-08

Notifikovaný zkušební ústav D-PL-11024-01-00, provedl typovou zkoušku č. 8-2/20

1. Deklarované hodnoty parametrů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Charakteristické znaky** | **Hodnocení parametrů** | **Harmonizovaná norma** |
| Kategorie použití | **1** | **1** | **1** | DIN EN 1303:2015-08 |
| Životnost / trvanlivost | **6** | **6** | **6** |
| Rozměr / hmotnost dveří | **0** | **0** | **0** |
| Požární odolnost | **B** | **B** | **B** |
| Bezpečnost při používání | **0** | **0** | **0** |
| Odolnost proti korozi a rozdílům teplot | **C** | **C** | **C** |
| Bezpečnost daná klíčem | **6** | **6** | **6** |
| Odolnost proti napadení | **0** | **B** | **D** |

Odolnost proti napadaní podle EN 1303 je Třída 0, opce Třída B při použití bezpečnostních prvků proti odvrtání anebo Třída D při použití prvků proti odvrtání a vytáhnutí jádra.

Datum vydání: 8.02.2023 Tomáš Palka

 Produktmanager

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |